## Ansaugkrümmer und Auspuffanlage #### Auswechseln von Auspuffrohr und Schalldämpfer (Fortsetzung) | 9-4 |

ZUR BEACHTUNG: Beim Zusammenbau neue Dichtungen und selbstsichernde Muttern verwenden.

Motor D16V3:

| DICHTUNG Auswechseln. SCHALLDÄMPFER 8 x 1,25 mm 22 Nm (2,2 kg-m) Auswechseln. Schrauben stufenweise anziehen, dabei von Seite zu Seite wechseln. WÄRMESCHILD 6 X 1,0 mm 9,8 Nm (1,0 kg-m) AUSPUFFROHR B DICHTUNG Auswechseln. AUSPUFFROHR A 8 x 1,25 mm 22 Nm (2,2 kg-m) Auswechseln. Schrauben stufenweise anziehen, dabei von Seite zu Seite wechseln. DICHTUNG Auswechseln. SELBSTSICHERNDE MUTTER 10 x 1,25 mm 33 Nm (3,4 kg-m) Auswechseln.

a a a