## A/T-Differential #### Auswechseln der Öldichtung | 14-229 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Treibdorn, 07749-0010000 Treiberaufsatz, 07NAD-PX40100 Treiberaufsatz, 07JAD-PH80101 Die Öldichtung (A) aus dem Getriebegehäuse (B) herausnehmen. Die Öldichtung (A) aus dem Drehmomentwandlergehäuse (B) herausnehmen. |  | Die Öldichtung (A) mit den Spezialwerkzeugen in das Getriebegehäuse einsetzen. Die Öldichtung (A) mit den Spezialwerkzeugen in das Drehmomentwandlergehäuse einsetzen.