## SRS #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-56 |

Stecker TL1o und TR1o (A) von den Steckern TL1i und TR1i (B) abziehen. Den Stecker U1o (A) von der SRS-Einheit (B) abziehen. |  | Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 7 und Nr. 16 des Steckers U1o prüfen. Er muß 2,0 - 3,0 Ohm betragen. STECKER U1o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - SRS-Einheit defekt oder schlechter Kontakt am Stecker U1o und an der SRS-Einheit; den Anschluß zwischen Stecker U1o und SRS-Einheit überprüfen. Wenn der Anschluß in Ordnung ist, die SRS-Einheit auswechseln (siehe Seite 23-176). NEIN - Mit Schritt 14 fortfahren. Die Kabelrolle vom Armaturentafelkabelbaum B abziehen. Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 7 und Nr. 16 des Steckers U1o prüfen. Er muß 0 - 1,0 Ohm betragen. Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - Die Kabelrolle auswechseln. NEIN – Den Armaturentafelkabelbaum auswechseln.