## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Überprüfung des Bremskraftverstärkers (Fortsetzung) | 19-32 |

Test des Bremskraftverstärker-Rückschlagventils Den Unterdruckschlauch des Bremskraftverstärkers auf der Bremskraftverstärkerseite (B) abziehen (bei eingebautem Rückschlagventil) (A). 4-Türer 5-Türer Den Motor anlassen und im Leerlauf laufenlassen. Unterdruck muß vorhanden sein. Ist kein Unterdruck vorhanden, funktioniert das Rückschlagventil nicht richtig. Den Unterdruckschlauch des Bremskraftverstärkers und das Rückschlagventil auswechseln und erneut testen. |  |