## Getriebeendabdeckung #### Überprüfung und Einstellung des Parksperrenhebelanschlags | 14-174 |

Den Parksperrenhebel in Position bringen. Den Abstand (A) zwischen Parksperrenklinkenwelle (B) und Parksperrenhebelspannstift (C) messen. SOLLWERT: 72,9 – 73,9 mm |  | Liegt der Meßwert außerhalb der Toleranz, aus der untenstehenden Tabelle einen geeigneten Parksperrenanschlag (A) wählen und diesen montieren. PARKSPERRENHEBELANSCHLAG
Markierung | Teile-Nr. | L1 | L2
1 | 24537-PA9-003 | 11,00 mm | 11,00 mm
2 | 24538-PA9-003 | 10,80 mm | 10,65 mm
3 | 24539-PA9-003 | 10,60 mm | 10,30 mm
Nach Auswechslung des Parksperrenhebelanschlags sicherstellen, daß der Abstand innerhalb der Toleranz liegt.