## Anzeigeinstrumente #### Auswechseln der Instrumentenglühlampen | 22-87 |

| CRUISE-ANZEIGELEUCHTE (1,4 W) (Modell KK) INSTRUMENTENLEUCHTE (1,4 W) RECHTE BLINKERLEUCHTE (1,4 W) FERNLICHT-ANZEIGELEUCHTE (1,4 W) LINKE BLINKERLEUCHTE (1,4 W) INSTRUMENTENLEUCHTE (1,4 W) WEGFAHRSPERREN- ANZEIGELEUCHTE (1,4 W) INSTRUMENTENLEUCHTE (1,4 W) NEBELSCHEINWERFER-ANZEIGELEUCHTE (1,4 W) (Modell KH) RECHTE BLINKER- ANZEIGELEUCHTE (1,4 W) INSTRUMENTENBELEUCHTUNG (1,4 W x 2) WEGFAHRSPERREN- ANZEIGELEUCHTE (1,4 W) LCD-HINTERGRUNDLEUCHTE (1,4 W) INSTRUMENTENLEUCHTE (1,4 W) A/T-SCHALTPOSITIONSANZEIGELEUCHTEN (1,12 W x 7) INSTRUMENTENLEUCHTE (1,4 W) LINKE BLINKER-ANZEIGELEUCHTE (1,4 W) FERNLICHT-ANZEIGELEUCHTE (1,4 W) A/T- SCHALTPOSITIONS- ANZEIGELEUCHTEN (1,12 W x 10) INSTRUMENTENLEUCHTE (1,4 W) LCD-HINTERGRUNDLEUCHTE (1,4 W) INSTRUMENTENLEUCHTE (1,4 W)