## Ansaugkrümmer und Auspuffanlage #### Ansaugkrümmer aus- und einbauen (Fortsetzung) | 9-4 |

Kühlmittel-Bypass-Schläuche abbauen, dann diese abdichten. Kraftstoffdruck entlasten (siehe Seite 11-115). Kraftstoffzufuhrschlauch abbauen (siehe Seite 11-120). Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch (A) abbauen, Befestigungsschraube (B) des Kabelbaumhalters und Befestigungsschraube (C) der Kabelbaumklemme herausschrauben. |  | Die Stecker des Motorkabelbaums abziehen und die Kabelbaumklemmen vom Ansaugkrümmer entfernen. Vier Einspritzventilstecker Stecker des Leerlaufluft-Steuerungsventils (IAC) Stecker des Drosselklappenpositions-Sensors (TP) Stecker des Ansaugkrümmer-Absolutdrucksensors (MAP) Stecker des EVAP-Spülluft-Steuermagnetventils Die beiden Schrauben zur Befestigung von Ansaugkrümmer und Halterungen herausschrauben. Alle Schrauben und Muttern zur Befestigung des Ansaugkrümmers heraus-/abschrauben. Die beiden Gewindestifte (A) ausschrauben, dann den Ansaugkrümmer (B) ausbauen. a a a