## Heizung #### Aus- und Einbau der Heizungsbedientafel | 21-51 |

4-Türer, 5-Türer, Modell KE ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD. Die Mittelverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-78). Die Regler (A) ausbauen, die selbstschneidenden Schrauben und die Heizungsbedientafel (B) aus der Mittelverkleidung (C) entfernen. Der Einbau der Bedientafel erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Nach dem Einbau die Heizungsbedientafel auf einwandfreie Funktion überprüfen. Die Selbstdiagnosefunktion ausführen, um sicherzustellen, daß keine Störungen im System vorliegen (siehe Seite 21-5). |  | Außer 4-Türer, 5-Türer, Modell KE Die Mittelverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-219). Die selbstschneidenden Schrauben und die Heizungsbedientafel (A) aus der Mittelverkleidung (B) entfernen. Der Einbau der Bedientafel erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Nach dem Einbau die Heizungsbedientafel auf einwandfreie Funktion überprüfen.