## EPS-Komponenten #### Überholen des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-101 |

Die beiden Manschettenbänder (A) von der Manschette (B) abnehmen. Die Manschette von Hand zusammendrücken und mit Vinylband (C) festkleben, damit die Manschetten zusammengedrückt und zurückgezogen bleiben. Die Gabel (A) eines Universalabziehers mit Schrauben an den Lenkgetriebe-Aufhängungen befestigen. Die Gabel wie dargestellt sicher in einem Schraubstock mit weichen Spannbacken aufspannen. Das Getriebegehäuse nicht in dem Schraubstock aufspannen. |  | Das Spezialwerkzeug (A) sicher auf die Sicherungsschraube (B) setzen, dann die Sicherungsschraube innen vom Getriebegehäuse (C) aus lösen und herausdrehen. Das Spezialwerkzeug abnehmen. Das Zahnstangengehäuse aus dem Getriebegehäuse herausziehen. Die Manschette (A) und die Gleitführung (B) vom Zylinder entfernen.