## Innenverkleidung #### Dachverkleidung ausbauen/einbauen (Fortsetzung) | 20-34 |

Die Dachverkleidung ausbauen. Mit Schiebedach: Steckbuchse (A) ausbauen. Verbleibende Türöffnungsverkleidung (B) von jedem Dachabschnitt nehmen. Clips (C) lösen und Befestigungen (D) freigeben, indem der vordere Abschnitt der Dachverkleidung (E) nach unten gezogen wird. Zu zweit die Clips (F) der Dachverkleidung vom Schiebedachrahmen (G) lösen und die Dachverkleidung von den Clips (H) lösen, indem die Dachverkleidung nach vorne geschoben und abgesenkt wird.. Dachverkleidung durch die Heckklappenöffnung aus dem Wageninneren nehmen. Lage der Befestigungen C : Clip, 3 F : Clip, 2 H : Clip, 2 |  | Die Dachverkleidung ausbauen. Ohne Schiebedach: Verbleibende Türöffnungsverkleidung (A) von jedem Dachabschnitt nehmen. Zu zweit die Dachverkleidung (B) von den Clips (C) lösen, indem die Dachverkleidung nach vorne geschoben und abgesenkt wird. Befestigungsband (D) entfernen, dann den Dachkabelbaum (E) von der Dachverkleidung nehmen. Dachverkleidung durch die Heckklappenöffnung aus dem Wageninneren nehmen. Lage der Befestigungen C : Clip, 2 C : Befestigungsband, 5 Dachverkleidung in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen; dabei folgendes beachten: Beim Wiedereinbau der Dachverkleidung durch die Türöffnung die Verkleidung nicht falten oder biegen. Die Karosserie nicht verkratzen. Darauf achten, dass beide Seiten der Dachverkleidung fest an der Verkleidung befestigt werden. Wenn das Gewinde einer ET-Schneidschraube für die Haltegriffe verschlissen ist, eine speziell für diesen Zweck vorgesehene ET-Schneidschraube in Übergröße verwenden. a a a