## EPS-Komponenten #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 17-75 |

Die Zündung einschalten (II). Die Spannung zwischen Klemme Nr. 15 des Steckers C (20P) des EPS-Steuergeräts und Karosseriemasse prüfen. STECKER C (20P) DES EPS-STEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Kurzschluß zur Stromversorgung in dem + Schaltkreiskabel zwischen Drehmomentsensor und EPS-Steuergerät reparieren. NEIN - Mit Schritt 9 fortfahren. Die Zündung ausschalten. |  | Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 15 des Steckers C (20P) des EPS-Steuergeräts und Klemme Nr. 4 des 6P-Steckers des Drehmomentsensors prüfen. STECKER C (20P) DES EPS-STEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Mit Schritt 11 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis in dem Kabel zwischen Drehmomentsensor und EPS-Steuergerät reparieren.