## Klimaanlage #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 21-130 |

Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 8 des Steckers B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts und Klemme Nr. 2 des 2P-Steckers des Außentemperatursensors prüfen. STECKER B (22P) DES KLIMAANLAGENSTEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen 2P-STECKER DES AUSSENTEMPERATURSENSORS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Mit Schritt 5 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Klimaanlagensteuergerät und Außentemperatursensor reparieren. Den Stecker A (14P) des Klimaanlagensteuergeräts abziehen. |  | Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 1 des Steckers A (14P) des Klimaanlagensteuergeräts und Klemme Nr. 2 des 2P-Steckers des Außentemperatursensors prüfen. STECKER A (14P) DES KLIMAANLAGENSTEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen 2P-STECKER DES AUSSENTEMPERATURSENSORS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Auf lose Kabel oder schlechte Anschlüsse zwischen den Steckern A (14P) und B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts und am 2P-Stecker des Außentemperatursensors prüfen. Wenn die Anschlüsse in Ordnung sind, ein bekanntermaßen funktionstüchtiges Klimaanlagensteuergerät einbauen und erneut prüfen. Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, muß das ursprüngliche Klimaanlagensteuergerät ausgewechselt werden. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Klimaanlagensteuergerät und Außentemperatursensor reparieren.