## Lenkung #### Überprüfung von Lenkgestänge und –getriebe | 17-5 |

ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD.

| MANSCHETTEN Auf Beschädigung und Verschleiß überprüfen. LENKSÄULE Befestigungsmuttern und –schrauben der Lenksäule auf lockeren Sitz überprüfen. LENKUNGSGELENKE Auf lose Verbindungsschrauben prüfen. SPURSTANGENKOPF- KUGELGELENK Auf falsche Bewegung und Beschädigung überprüfen. KUGELGELENKMANSCHETTE Auf Beschädigung und Verschleiß überprüfen. SPURSTANGENKONTERMUTTERN Auf lose Kontermutter prüfen. LENKGETRIEBE Befestigungsmuttern und –schrauben auf lockeren Sitz überprüfen. LENKGETRIEBE- BEFESTIGUNGSPOLSTER Auf Verschleiß überprüfen.