## Automatikgetriebe #### Fehlersuche – Sperrsystemwählhebelsperren-Schaltkreis | 14-66 |

Modell KS Das Bremspedal niedertreten. Schalten die Bremsleuchten ein? JA - Mit Schritt 2 fortfahren. NEIN – Den defekten Bremsleuchtenschaltkreis reparieren. Die Zündung einschalten (II). Das Gaspedal freigeben und das Bremspedal betätigen. Die Spannung zwischen Klemme E13 des ECM/PCM-Steckers und Karosseriemasse messen. PCM-STECKER (31P) Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Spannung an? JA - Mit Schritt 5 fortfahren. NEIN - Mit Schritt 6 fortfahren. |  | Die Spannung zwischen Klemme Nr. 2 des Steckers des Verriegelungs-Steuergeräts und Karosseriemasse messen, dabei das Gaspedal nicht treten und das Bremspedal betätigen. STECKER DES VERRIEGELUNGS-STEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Spannung an? JA – Die Zündung ausschalten und mit Schritt 10 fortfahren. NEIN – Offenen Stromkreis über Kurzschluß im Kabel zwischen Klemme E13 des PCM-Steckers und dem Verriegelungs-Steuergerät reparieren.

a a a