## Sitze #### Vordersitz zerlegen/zusammenbauen - Beifahrerseite | 20-39 |

SRS-Komponenten sind in diesem Bereich angeordnet. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muss die Lage der SRS-Bauteile bekannt sein (siehe Seite 23-24) und die im Abschnitt über das SRS-System beschriebenen Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen sind einzuhalten (siehe Seite 23-25). Siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD.

HINWEIS:

- Darauf achten, dass die Nähte nicht reißen und die Sitzbezüge nicht beschädigt werden.
- Hände mit Handschuhen schützen.
- Beim Aushebeln mit einem flachen Schraubendreher diesen mit Schutzfolie umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.

Sitz wie gezeigt zerlegen. Um den Seilzug für die Lehnenumklappung vom Lehnenumklapphebel abzubauen, Sitzlehnenbezug und Polster aus dem Sitzlehnenrahmen ausbauen, siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuch auf dieser DC (siehe Seite 20-234).

Der Zusammenbau des Sitzes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung. Hierbei auf folgende Punkte achten:

- Beweglichen Teil der Sitzschiene mit Mehrzweckfett einschmieren.
- Damit der Sitzpolsterbezug nicht knittert, das Material gleichmäßig über das Polster ziehen.
- Seilzug für die Lehnenumklappung einstellen.
- Auf korrekten Anschluss der Seilzüge für die Lehnenumklappung achten.
- Beschädigte Clips ersetzen und Drahtbinder durch neue ersetzen.

  | HEBEL, LEHNENUMKLAPPUNG SCHRAUBE KNOPF, LEHNENUMKLAPPUNG EINFASSUNG, KNOPF, LEHNENUMKLAPPUNG KOPFSTÜTZE CLIP SEITENAIRBAG-KABELBAUM HAKEN Sitzpolsterbezug von Polsterrahmenfeder lösen. HAKEN HAKEN (Fünf Stellen) HÄNGEFEDER CLIP CLIP INNENABDECKUNG CLIPS SITZPOLSTERRAHMEN/SITZSCHIENEN GLEITSCHIENENHEBEL CLIP CLIP HAKEN ABDECKUNG SITZLEHNENVERSTELLUNG HAKEN VERSTELLKNAUF SITZLEHNE SEILZUG, LEHNENUMKLAPPUNG SEILZUG, LEHNENUMKLAPPUNG (Gleitschienenhebelseite) DRAHTBINDER 10 x 1,25 mm 47 Nm SEILZUG, LEHNENUMKLAPPUNG

a a a