## M/T Differential #### Ausgleichsgehäuselager auswechseln | 13-62 |

Spezialwerkzeuge Treiber, 40 mm I.D., 07746-0030100 Lager auf Verschleiß und rauhes Drehen prüfen. Die Lager sind in Ordnung, wenn sie sich gleichmäßig drehen und die Kegel keine Verschleißanzeichen aufweisen. Das Trägerlager (A) mit einem handelsüblichen Lagerabzieher (B) ausbauen. |  | Neue Lager (A) mit dem Spezialwerkzeug und einer Presse montieren. Jedes Lager bis zum Ansitzen einpressen. Zwischen den Lagern und dem Ausgleichsgehäuse darf kein Spiel bestehen. HINWEIS: Dichtungsseite (B) des Lagers zur Außenseite des Differentials drehen, dann einbauen. a a a