## Startsystem #### Überholung des Anlassers (Fortsetzung) | 4-16 |

Überprüfung der Freilaufkupplung Die Freilaufkupplung entlang der Welle verschieben. Die Kupplung auswechseln, wenn sie nicht reibungslos gleitet. Die Freilaufkupplung (A) in beide Richtungen drehen. Blockiert sie in einer Richtung und dreht sie einwandfrei in die andere? Blockiert sie nicht in einer der beiden Richtungen oder blockiert sie in beiden Richtungen, die Kupplung auswechseln. Motor D14Z6, D16V1 (Modell KE), D16V3: Motor D16V1 (Modell KG, KR, KS) mit Automatikgetriebe: |  | Motor D16V1 (Modell KG, KR, KS) mit Schaltgetriebe: Ist das Anlasserritzel (B) verschlissen oder beschädigt, die Freilaufkupplungsbaugruppe auswechseln; das Ritzel ist nicht einzeln erhältlich. Wenn die Zähne des Anlasserritzels beschädigt sind, den Zustand des Drehmomentwandler-Hohlrads überprüfen.

a a a