## A/T-Fahrbereichsanzeige #### Auswechseln der Glühlampe | 14-164 |

In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe Seite 23-23) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden. Die Instrumentenbaugruppe ausbauen (siehe Seite 22-93). Die Glühlampe (A) an der Instrumentenbaugruppe (B) auswechseln. |  |