## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Motorschmierung | 2-5 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Motoröl | Füllmenge |  | 4,2 l nach Motorüberholung 3,5 l bei Ölwechsel einschließlich Filter 3,3 l Bei Ölwechsel ohne Filter
Ölpumpe | Spiel Innenrotor - Außenrotor |  | 0,06 -0,18 mm) | 0,20 mm
Spiel Pumpengehäuse - Außenrotor |  | 0,10 -0,18 mm | 0,20 mm
Axialspiel Pumpengehäuse - Rotor |  | 0,02 -0,07 mm | 0,15 mm
Öldruck bei Öltemperatur von 80°C | Im Leerlauf | 70 kPa min.
Bei 3000 U/min) | 340 kPa min.

Kühlung

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Kühler | Kühlmittelvolumen (einschließlich Motor, Heizung, Schläuche und Behälter) | M/T: Motorüberholung | 5,1 l
M/T: Kühlmittelwechsel | 4,0 l
A/T, CVT: Motorüberholung | 5,0 l
A/T, CVT: Kühlmittelwechsel | 3,9 l
Ausgleichsbehälter | Kühlmittelvolumen |  | 0,4 l
Kühlerdeckel | Öffnungsdruck |  | 93-123 kPa
Thermostat | Öffnungstemperatur | Öffnungsbeginn | 76 -80 °C
Ganz geöffnet | 90 °C
Ventilhub bei voller Öffnung |  | 8,0 mm min.
Kühlerlüfterschalter | Thermoschalter-"EIN"-Temperatur |  | 91 -95 °C
Thermoschalter-"AUS"-Temperatur |  | 3 -8 °C von der tatsächlichen Einschalttemperatur subtrahieren

a a a