## Heizung #### Fehlercode-(DTC-)Tabelle (Fortsetzung) | 21-7 |

5-Türer, Modell KE

DTC (Umluftanzeigeleuchte blinkt) | Erfaßtes Element | Seite
7 | Offener Stromkreis im Schaltkreis des Luftmischsteuermotors | (siehe Seite 21-24)
8 | Kurzschluß im Schaltkreis des Luftmischsteuermotors | (siehe Seite 21-24)
9 | Eine Störung im Gestänge der Luftmischsteuerung, Klappe oder Motor | (siehe Seite 21-25)
10 | Offener Stromkreis oder Kurzschluß im Schaltkreis des Betriebsartsteuermotors | (siehe Seite 21-26)
11 | Eine Störung im Gestänge der Betriebsartsteuerung, Klappen oder Motor | (siehe Seite 21-27)
12 | Eine Störung im Schaltkreis des Gebläsemotors | (siehe Seite 21-28)
13 | Eine Störung im EEPROM der Heizungsbedientafel; die Bedientafel muß ausgewechselt werden | (siehe Seite 21-51)
14 | Offener Stromkreis im Schaltkreis des Verdampfertemperatursensors | (siehe Seite 21-31)
15 | Kurzschluß im Schaltkreis des Verdampfertemperatursensors | (siehe Seite 21-32)

Im Falle mehrerer Störungen zeigt die Umluftanzeigeleuchte nur den DTC mit der geringsten Zahl an Blinkzeichen an.