## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Fahrtest (Forts.) | 14-7 |

Stellung : Motordrehzahl U/min

Drosselklappenöffnung | Fahrgeschwindigkeit
40 km/h | 60 km/h | 100 km/h
Spannung, Drosselklappenpositions-Sensor 0,75 V | 1,250-1,650 | - | -
Spannung, Drosselklappenpositions-Sensor 2,0 V | 2,300-2,900 | 2,300-2,900 | 2,450-3,050
Spannung, Drosselklappenpositions-Sensor 4,5 V Vollgasstellung | 3,700-4,300 | 4,300-4,900 | 4,700-5,300

Stellung : Motordrehzahl U/min

Drosselklappenöffnung | Fahrgeschwindigkeit
40 km/h | 60 km/h | 100 km/h
Spannung, Drosselklappenpositions-Sensor 0,75 V | 1,800-2,400 | 2,250-2,850 | 3,300-3,900
Spannung, Drosselklappenpositions-Sensor 2,0 V | 2,600-3,200 | 3,000-3,600 | 3,800-4,400
Spannung, Drosselklappenpositions-Sensor 4,5 V Vollgasstellung | 4,100-4,700 | 5,100-5,700 | 5,500-6,100

Stellung : Motordrehzahl U/min

Drosselklappenöffnung | Fahrgeschwindigkeit
40 km/h | 60 km/h | 100 km/h
Spannung, Drosselklappenpositions-Sensor 0,75 V | 3,100-3,700 | 3,650-4,250 | 4,000-4,600
Spannung, Drosselklappenpositions-Sensor 2,0 V | 3,350-3,950 | 3,900-4,500 | 4,700-5,300
Spannung, Drosselklappenpositions-Sensor 4,5 V Vollgasstellung | 4,100-4,700 | 5,100-5,700 | 4,900-6,100

a a a