## Hinterradaufhängung #### Auswechseln von Dämpfer/Feder (Fortsetzung) | 18-39 |

Einbau Die Stoßdämpferbaugruppe in der Karosserie positionieren. Die Richtung des Dämpfermontagesockels so wählen, daß die kleine Bohrung (A) zur Innenseite des Fahrzeugs zeigt. Die Flanschmuttern (A) an der Oberseite des Stoßdämpfers lose aufsetzen. |  | Die Flanschschraube (A) an der Unterseite des Stoßdämpfers lose einsetzen. Die Aufhängung mit einem Wagenheber anheben, um sie mit dem Fahrzeuggewicht zu belasten und die Muttern und Schrauben auf die vorgeschriebenen Anzugsmomente anziehen. Die Paßflächen der Bremstrommel und die Innenseite des Rades reinigen, dann das Hinterrad montieren. Die Radeinstellung überprüfen und gegebenenfalls korrigieren (siehe Seite 18-4).