## Motorschmierung #### Motorölwechsel | 8-5 |

Den Motor warmlaufen lassen. Ablass-Schraube (A) herausschrauben und das Motoröl ablassen. Ablass-Schraube mit einer neuen Scheibe (B) wieder einbauen. Mit dem empfohlenen Motoröl befüllen (siehe Seite 3-2). Füllmenge 4,5 l bei Ölwechsel. 4,7 l bei Ölwechsel einschl. Filter. 5,8 l bei Motorüberholung. Motor mehr als drei Minuten lang laufen lassen, dann auf Öllecks prüfen. |  | a a a