## Getriebe-Fahrbereichsschalter #### Einbau des Getriebe-Fahrbereichsschalters | 14-385 |

Den Steuerhebel (A) durch Drehen in die Position bringen. ZUR BEACHTUNG: Das Ende der Steuerwellenspitzen (B) beim Drehen in die korrekte Position nicht zusammendrücken. Andernfalls wird infolge des Spiels zwischen Steuerwelle und Schalter ein fehlerhaftes Signal oder eine falsche Position verursacht. Die Aussparungen (A) am Drehrahmen mit den Leerlaufpositionsaussparungen (B) am Getriebe-Fahrbereichsschalter in Deckung bringen, dann ein 2,0mm-Fühlerlehrenblatt (C) in die Aussparungen einsetzen, um den Schalter in Position zu halten. ZUR BEACHTUNG: Zum Halten des Schalters in Position muß stets ein 2,0mm-Fühlerlehrenblatt oder ein anderes geeignetes Hilfsmittel verwendet werden. |  | Den Getriebe-Fahrbereichsschalter (A) vorsichtig in die Steuerwelle (B) einsetzen, dabei mit dem 2,0mm-Fühlerlehrenblatt (C) den Schalter in Position halten. Die Schrauben am Getriebe-Fahrbereichsschalter anziehen und dabei den Schalter weiterhin in Position halten. Beim Anziehen der Schrauben darf der Getriebe-Fahrbereichsschalter nicht bewegt werden. Die Fühlerlehre entfernen.