## Motorbaugruppe #### Einbau des Motors (Fortsetzung) | 5-14 |

Den oberen Kühlerschlauch (A), den unteren Kühlerschlauch (B), den Heizungsschlauch (C) und das Massekabel (D) anschließen. Den Klimaanlagenkompressor (A) und die untere Halterung des Generators (B) einbauen. |  | Den Klimaanlagen-Schlauchhalter (A) und den Servolenkschlauchhalter (B) montieren. Den Generator lose installieren. Die Generatorriemenspannung einstellen, siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 4-38), oder die Generator-Kompressorriemenspannung, siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 4-37). Den Servolenkpumpenriemen und die Pumpe lose einbauen. Den Servolenkpumpenriemen einstellen, siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 17-23). Die ECM/PCM-Stecker durch die Trennwand drücken, dann die Gummitülle (A) anbringen. Die Kabelbaumklemmen (B) anbringen.