## Schaltgetriebe #### Zerlegung der Nebenwelle | 13-32 |

Die Nebenwellenbaugruppe mit Holzböcken sicher in einem Parallel-Schraubstock aufspannen. Mit einem Meißel (A) die Nase der Kontermutter (B) aus der Nut in der Nebenwelle herausheben. Die Kontermutter (A) und die Federscheibe (B) entfernen. |  | Das 5. Gangrad (A) auf Stahlklötzen (B) abstützen und dann die Nebenwelle (E) mit einer Presse (C) und einem Aufsatz (D) aus dem Kugellager (F) herauspressen. Das 4 Gangrad (A) auf Stahlklötzen (B) abstützen und dann die Nebenwelle (E) mit einer Presse (C) und einem Aufsatz (D) aus dem 4. Gangrad herauspressen.