## Zylinderkopf #### Kipphebel und Kipphebelwellen überprüfen | 6-30 |

Kipphebelbaugruppe ausbauen (siehe Seite 6-28). Den Durchmesser der Welle an der Position des ersten Kipphebels messen. Die Messuhr (A) auf den Wellendurchmesser nullen. |  | Den Innendurchmesser des Kipphebels messen und auf Unrundheit prüfen. Spiel Kipphebel - Kipphebelwelle: Sollwert (Neu): 0,025- 0,052 mm Verschleißgrenze: 0,08 mm Prüfung für alle Kipphebel und beide Kipphebelwellen wiederholen. Überschreitet das Spiel die Verschleißgrenze, die Kipphebelwelle und alle Kipphebel, die außerhalb des Sollwerts liegen, auswechseln. Muss ein VTEC-Kipphebel ausgewechselt werden, Mittel, Primär- und Sekundär-Kipphebel als Satz auswechseln. a a a