## Scheiben #### Auswechseln der Heckscheibe (Fortsetzung) | 20-26 |

Die Clips (A) und die Befestigungselemente (B) wie dargestellt, an der Innenseite der Heckscheibe (C) festkleben: Sicherstellen, daß die Clips und die Befestigungselemente auf die Ausrichtmarkierungen (D) ausgerichtet sind. Be careful not to touch the rear window where adhesive will be applied. |  | Die Clips (A) am Heckscheibenöffnungsflansch (B) anbringen und die Befestigungselemente (C) am Verschiebebereich der Hutablage (D) festkleben. Lage der Befestigungselemente A : Clip, 2 B : Befestigung, 2 Die Heckscheibe in die Öffnung einsetzen und dort mittig ausrichten. An Heckscheibe und Karosserie mit einem Fettstift an vier Stellen Ausrichtmarkierungen (A) anbringen. Die Heckscheibe an den Stellen, an denen Kleber aufgetragen werden soll, nicht berühren. Die Heckscheibe herausnehmen.