## Zylinderkopf #### Steuerkette ausbauen (Fortsetzung) | 6-15 |

Die Kurbelwellen-Riemenscheibe lose anbauen Die Kurbelwelle gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den automatischen Spanner zusammenzudrücken. Bohrungen in Verriegelung (A) und Spanner (B) miteinander ausrichten, dann einen Stift mit 1,5 mm Durchmesser (C) in die Bohrungen einsetzen. Die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn drehen, um den Stift in Lage zu sichern. |  | Den Spanner ausbauen. Steuerkettenführung B ausbauen. a a a