## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Kupplung | 2-6 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Kupplungspedal | Höhe vom Boden |  | 197 mm | -
Weg |  | 130 - 140 mm | -
Spiel |  | 10 -16 mm | -
Ausrückhöhe vom Boden |  | 115 mm min. | -
Schwungrad | Schlag an Kupplungs-Berührungsfläche |  | 0,05 mm max. | 0,15 mm
Kupplungsscheibe | Nietkopftiefe |  | 1,65 - 2,25 mm min. | 0,7 mm
Dicke |  | 8,3 - 8,9 mm | 6,0 mm
Druckplatte | Verzug |  | 0,03 mm max. | 0,15 mm
Höhe der Membranfederfinger | Mit Fühlerlehre und Spezialwerkzeug messen | 0,6 mm max. | 0,8 mm

a a a