## Schaltgetriebe #### Getriebe zerlegen (Fortsetzung) | 13-18 |

HINWEIS: Das Kupplungsgehäuse auf zwei Holzklötze ablegen, die so dick sind, dass die Hauptwelle nicht die Werkbank berührt. Arretierschrauben (A), Federn und Stahlkugeln sowie den Rückfahrscheinwerfer-Schalter (B) ausbauen. Fahrgeschwindigkeits-Sensor (VSS) (A) und O-Ring (B) ausbauen. |  | Schalthebel-Baugruppe (A), 8 x 14 mm Pass-Stifte (B), Kupplungsleitungs-Cliphalterung (C) und Schaltsperrenschraube (D) ausbauen. Ablass-Schraube (A), Einfüllschraube (B) und 10 mm Flanschschraube (C) ausschrauben. a a a