## SRS #### DTC-Fehlersuche | 23-55 |

DTC 1-1: Offener Stromkreis im Fahrer-Airbag-Gasgenerator DTC 1-2: Erhöhter Widerstand im Fahrer-Airbag-Gasgenerator Den DTC-Speicher löschen (siehe Seite 23-38). Die Zündung einschalten (II); überprüfen, ob die SRS-Anzeigeleuchte ca. sechs Sekunden lang aufleuchtet und dann ausgeht. Bleibt die SRS-Anzeigeleuchte an? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Fortfahren mit Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). Die Zündung ausschalten. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker D1o vom Stecker D1i (A) abziehen. Das Spezialwerkzeug (2 ohm) an den Stecker D1i anschließen. |  | Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Den DTC-Speicher löschen. Den DTC lesen. Wird DTC 1-1 bzw. DTC 1-2 angezeigt? JA - Mit Schritt 9 fortfahren. NEIN - Offener Stromkreis oder erhöhter Widerstand im Gasgenerator des Fahrer-Airbags; den Fahrer-Airbag auswechseln (siehe Seite 23-165). Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker P1o (A) vom Stecker P1i (B) abziehen.