## VTEC/VTC-System #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 11-101 |

DTC P0340: CMP-Sensor, kein Signal DTC P0344: CMP-Sensor, zeitweise auftretende Störung ECM rückstellen (siehe Seite 11-4). Den Motor anlassen. Wird DTC P0340 und/oder P0344 angezeigt? JA - Weiter mit Schritt 3. NEIN - Zeitweise auftretende Störung, System ist gegenwärtig in Ordnung. CMP-Sensor und ECM auf schlechte Anschlüsse oder lockere Kabel überprüfen. Die Zündung ausschalten. Den 3-poligen Stecker des CMP-Sensors abziehen. Die Zündung einschalten (II). Spannung zwischen Klemme Nr. 3 des 3-poligen CMP-Steckers und Karosseriemasse messen. 3-POLIGER STECKER DES CMP-SENSORS Kabelseite der Buchsenverbindungen Liegt Batteriespannung an? JA - Weiter mit Schritt 7. NEIN - Sicherung Nr. 4 ACG (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum überprüfen. Wenn die Sicherung in Ordnung ist, Unterbrechung zwischen CMP-Sensor und Sicherung Nr. 4 ACG (10 A) reparieren. |  | Spannung zwischen Klemme Nr. 1 des 3-poligen CMP-Steckers und Karosseriemasse messen. 3-POLIGER STECKER DES CMP-SENSORS Kabelseite der Buchsenverbindungen Liegen ca. 5 V an? JA - Weiter mit Schritt 8. NEIN - Weiter mit Schritt 10. Spannung zwischen Klemme Nr. 2 und Nr. 3 des 3-poligen CMP-Steckers messen. 3-POLIGER STECKER DES CMP-SENSORS Kabelseite der Buchsenverbindungen Liegt Batteriespannung an? JA - Weiter mit Schritt 9. NEIN - Unterbrechung im Kabel zwischen CMP-Sensor und G101 reparieren. Einen bekanntermaßen funktionstüchtigen CMP-Sensor einbauen und erneut prüfen. Wird DTC P0340 und/oder P0344 angezeigt? JA - Ein bekanntermaßen funktionstüchtiges ECM einbauen und erneut prüfen (siehe Seite 11-5). Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, das ursprüngliche ECM auswechseln. NEIN - Ursprünglichen CMP-Sensor auswechseln. a a a