## Kupplung #### Einbau des Kupplungsgeberzylinders (Fortsetzung) | 12-5c |

Den Kupplungsgeberzylinder ausbauen. Bei Fahrzeugen mit Linkslenkung die Kupplungsleitung (A) vom Kupplungsleitungsclip (B) abziehen. |  | Das Hydrauliksystem der Kupplung entlüften. Die Bremsflüssigkeit bis zur Markierung MAX am Behälter wiederauffüllen. Die Membran nach dem Einbau in ihren ursprünglichen Zustand im Behälter zurückdrücken und den Deckel montieren.