## Spiegel #### Auswechseln des elektrisch verstellbaren Außenspiegels | 20-16 |

Die Türscheibe ganz absenken. Die Spiegelfußabdeckung (A) vorsichtig in der gezeigten Reihenfolge mit der Hand abnehmen. Lage der Befestigungen : Clip, 1 Die Türverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-4). Falls ein Hochtöner vorhanden ist, die Schutzabdeckung (A) bei Bedarf abnehmen und den Stecker (B) abziehen, dann die Spiegelfußabdeckung (C) mit dem Hochtöner entfernen. Lage der Befestigungselemente : Mutter, 3 Den Stecker (D) abziehen. Den Spiegel festhalten und die Mutter abschrauben. |  | Den Spiegel festhalten und den Steckerclip (A) herausdrücken, dann den Spiegel (B) abnehmen. Die Tür dabei nicht verkratzen. Das Anbringen des Spiegels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens; sicherstellen, daß alle Stecker korrekt angeschlossen sind.