## Antriebsleitung/Achse #### Zerlegung der Antriebswelle (Fortsetzung) | 16-8 |

Das Fett von der Antriebswelle und dem Innenlaufring des radseitigen Gelenkes vollständig abwischen. Eine Markierung (A) auf der Antriebswelle (B) anbringen, die auf der Höhe des radseitigen Gelenkes (C) liegt. Die Antriebswelle vorsichtig in einen Schraubstock klemmen. Das radseitige Gelenk (A) mit Spezialwerkzeugen entfernen. Die Antriebswelle aus dem Schraubstock nehmen. |  | Den Anschlagring von der Antriebswelle abnehmen. Die Verzahnung der Antriebswelle mit Vynilband (A) umwickeln, um eine Beschädigung der Manschette zu vermeiden. Die radseitige Manschette entfernen. Die Manschette dabei nicht beschädigen. Das Vinylband abwickeln.