## Scheibenwischer/Scheibenwaschanlage #### Waschflüssigkeitsbehälter auswechseln | 22-16 |

Rechtes Kotflügelinnenblech ausbauen, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 20-121). Die 2-poligen Stecker (A) und die Waschanlagenschläuche (B) von den Waschanlagenmotoren abziehen. Die drei Befestigungsschrauben herausschrauben und den Waschflüssigkeitsbehälter ausbauen. Der Einbau des Behälters erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Die Funktion der Waschanlagenmotoren prüfen. |  | a a a