## ABS-Bauteile #### Systembeschreibung | 19-62 |

ABS-Steuergerät-Ein- und Ausgänge für 31P-Stecker

Klemme Nr. | Kabelfarbe | Klemmenkürzel (Klemmenbezeichnung) | Beschreibung | Messung
Klemmen | Bedingungen (Zündung eingeschaltet (II)) | Spannung
1 | BLU/YEL | RRS (-) (Signal hinten rechts negativ) | Erfassung des rechten Hinterradsensor- signals | 1 – 2 | Rad | Rad dreht mit 1 Umdrehung/ Sekunde | AC: 0,053V oder mehr Oszilloskop 0,15 Vp-p oder mehr
2 | GRN/YEL | RRS (+) (Signal hinten rechts positiv)
4 | BLU | FRS (-) (Signal vorne rechts negativ) | Erfassung des rechten Vorderradsensor- signals | 4 – 5
5 | GRN/DLK | FRS (+) (Signal vorne rechts positiv)
6 | BRN/WHT | FLS (-) (Signal vorne links negativ) | Erfassung des linken Vorderradsensor- signals | 6 – 7
7 | BLU/ORN | FLS (+) (Signal vorne links positiv)
8 | GRY/RED | RLS (-) (Signal hinten links positiv) | Erfassung des linken Hinterradsensor- signals | 8 – 9
9 | YEL/RED | RLS (+) (Signal hinten links positiv) | Stops | ca. 2,5 V
11 | LT BLU | DIAG – K (Diagnose K) | Übertragung zum Honda-PGM-Tester | ——— | ——— | ———
12 | BRN | DIAG – (Diagnose L) | DTC-Anzeige | ——— | ——— | ———