## Sicherheitsgurte #### Auswechseln des Vordersitzgurts (Fortsetzung) | 23-17 |

Sicherheitsgurtschloß Bei Ausstattung mit einem Seiten-Airbar das negative Batteriekabel abziehen und mindestens 3 Minuten warten, bevor mit der Arbeit begonnen wird. Den Vordersitz ausbauen (siehe Seite 20-229). Die mittlere Abdeckung vom Sitz abnehmen; Fahrersitz (siehe Seite 20-231), Beifahrersitz (siehe Seite 20-232). Den Steckerclip des Sicherheitsgurtschalters (A)und den Kabelbaumclip (B) abziehen. Fahrersitz: Beifahrersitz: Beim Fahrersitz das Sitzpolster auf maximale Höhe einstellen. |  | Die mittlere Langschraube (A) herausdrehen und das Sicherheitsgurtschloß (B) entfernen. Den Sicherheitsgurtschalter-Kabelbaum (C) durch den Spalt zwischen Sitzpolster und Sitzgestänge (Fahrersitz) oder durch die Öffnung an der Sitzschiene (Beifahrersitz) herausziehen. Das Gurtschloß in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder einbauen und dabei die folgenden Punkte beachten: Die Dichtscheiben wie dargestellt auf die mittlere Langschraube aufsetzen. Bei Vorhandensein eines Seiten-Airbags das negative Kabel wieder an die Batterie anschließen. MITTLERE LANGSCHRAUBE ZAHNSCHEIBE FEDERSCHEIBE HÜLSE MITTLERER ANKER