## Automatikgetriebe #### Ausbau des Getriebes (Fortsetzung) | 14-124 |

Den Stecker des Hauptwellen-Drehzahlsensors (A) abziehen und die Kabelbaumklammer (B) von der zugehörigen Halterung (C) entfernen. Den VSS-Stecker (A) abziehen und die Kabelbaumklammer (B) von der zugehörigen Halterung (C) entfernen. Den Stecker des Getriebe-Fahrbereichsschalters (D) aus der zugehörigen Halterung (E) herausnehmen, den Stecker abziehen und die Kabelbaumklammer (F) von der zugehörigen Halterung (G) entfernen. |  | Die ATF-Kühlerschläuche (A) von den ATF-Kühlerleitungen (B) abziehen. Die Enden der ATF-Kühlerschläuche hochhalten, damit kein Öl herausfließt, dann die ATF-Kühlerschläuche und –leitungen verstopfen. ZUR BEACHTUNG: Die Schlauchverbindungen auf Anzeichen für Undichtigkeit überprüfen. Die Stecker von den A/T-Kupplungsdruck-Steuermagnetventilen A und B, von den Schaltmagnetventilen A und B (C) und vom Hauptwellen-Drehzahlsensor (D) abziehen und die Kabelbaumklammern (E) von den Klammerhalterungen (F) entfernen.