## Zylinderkopf #### Überprüfung der Kipphebel und Wellen | 6-18 |

Den Durchmesser der Welle an der Position des ersten Kipphebels messen. Die Meßuhr (A) auf den Wellendurchmesser nullen. |  | Den Innendurchmesser des Kipphebels messen und auf Schlag prüfen. Spiel zwischen Kipphebel und Welle: Sollwert (Neu): Einlaß: 0,017 - 0,050 mm Auslaß: 0,018 - 0,054 mm Verschleißgrenze: 0,08 mm Kipphebelfläche auf Verschleiß überprüfen. Für alle Kipphebel und beide Wellen wiederholen. Überschreitet das Spiel die Verschleißgrenze, müssen Kipphebelwelle und alle Kipphebel, die über dem Toleranzwert liegen, ausgewechselt werden. Muß ein VTEC-Einlaß-Kipphebel ausgewechselt werden, die Kipphebel auswechseln (primären und sekundären Kipphebel gemeinsam bzw. primären, mittleren und sekundären Kipphebel gemeinsam auswechseln).