## EPS-Komponenten #### Einbau des Lenkgetriebes | 17-106 |

ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist RHD, gleiches gilt sinngemäß auch für LHD. Vor Einbau des Getriebes die Zahnstange ganz zur Beifahrerseite hinschieben (RHD: nach links, LHD: nach rechts). Das Lenkgetriebe auf der Beifahrerseite zusammen mit den Spurstangen durch die Felgenbettöffnung auf der Beifahrerseite führen. Das Lenkgetriebe so lange weiter zur Beifahrerseite hin bewegen, bis das fahrerseitige Zahnstangenende den Hauptbremszylinder freigibt. Das Lenkgetriebe auf der Fahrerseite (Ritzelseite) absenken und zur Fahrerseite hin zurückbewegen, bis es korrekt positioniert ist. Die Gummitülle der Lenkwelle montieren. Die linke Getriebe-Montagehalterung (A) am Rahmen montieren. Die linke Seite des Lenkgetriebes auf die Montage-Stiftschraube (B) an der linken Getriebe-Montagehalterung schieben. |  | Unterlegscheibe (A) und Getriebe-Befestigungsmutter (B) aufsetzen und leicht anziehen. Die Ritzelwelle nach oben durch die Spritzwand einführen, dann die linken Getriebe-Befestigungsschrauben (A) und die Unterlegscheiben (B) einsetzen und auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen. Dann die rechte Getriebe-Befestigungsmutter auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen.