## SRS #### Fehlersuche für SRS-Anzeigenschaltkreis (Fortsetzung) | 23-164 |

Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 6 des Steckers U3o und Karosseriemasse prüfen. Er muß 0 - 1,0 Ohm betragen. STECKER U3o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - SRS-Einheit defekt oder schlechter Kontakt am Stecker U3o; den Anschluß zwischen Stecker U3o und SRS-Einheit überprüfen. Wenn der Anschluß in Ordnung ist, die SRS-Einheit auswechseln. NEIN - Offener Stromkreis in der SCS-Leitung zwischen der Klemme Nr. 6 des Steckers U3o und der Klemme Nr. 9 (braunes Kabel) des Datenübertragungssteckers (DLC) (16P) oder offener Stromkreis zwischen Klemme Nr. 4 des Datenübertragungssteckers (DLC) und Karosseriemasse oder offener Stromkreis in der SCS-Leitung zwischen der Klemme Nr. des Steckers U3o und der Klemme Nr. 1 (braunes Kabel) des Diagnosesteckers (2P) oder offener Stromkreis zwischen Klemme Nr. 2 des Diagnosesteckers (2P) und Karosseriemasse; siehe Kapitel "Elektrische Anlage", dann mit der Fehlersuche beginnen. |  |