## Türen #### Auswechseln des Außentürgriffs (Fortsetzung) | 20-7 | Auswechseln der Türschloßfalle

Der Einbau des Griffs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sicherstellen, daß die Tür einwandfrei schließt und öffnet. Sicherstellen, daß die Stangen korrekt verbunden sind. Sicherstellen, daß die Tür einwandfrei schließt und öffnet. Beim Einbau des Schließzylinders darauf achten, daß die Schrauben des Außentürgriffs gelöst bleiben, damit die Innenverkleidung nicht mit dem Schließzylinder in Berührung kommt, dann die Griffschrauben anziehen. Den Halteclip des Schließzylinders am Griff montieren. Danach den Schließzylinder einbauen. Sicherstellen, daß der Clip im Schlitz des Schließzylinders vollständig festsitzt. |  | ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Scheibe ganz anheben. Diese Gegenstände entfernen: Türverkleidung (siehe Seite 20-4) Kunststoffabdeckung, falls erforderlich Die Zylinderstange vom Schließzylinder abtrennen (siehe Schritt 3 auf Seite 20-5), und die Außentürgriffstange vom Außentürgriff abtrennen (siehe Schritt 7 auf Seite 20-6). Bei einigen Modellen: Die Schraube herausdrehen und den Clip (A) und die Haken (B) lösen und dabei am Seilzugschutz (C) ziehen, dann den Seilzugschutz von der Schloßfalle (D) und der Tür entfernen. Lage der Befestigungen : Schraube, 1