## Zylinderkopf #### Ausbau des Zylinderkopfs (Fortsetzung) | 6-33 |

Die Nockenwellenriemenscheibe (A) und die hintere Abdeckung (B) abnehmen. |  | Die Zylinderkopfschrauben herausdrehen. Zur Vermeidung von Verzug die Schrauben nacheinander um 1/3 Umdrehung lösen; dies so lange wiederholen, bis alle Schrauben gelöst sind. REIHENFOLGE ZUM LÖSEN DER ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN: Den Zylinderkopf abnehmen.