## ABS-Bauteile #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 19-107 |

2. DTC 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38: Magnetventil Den DTC löschen (siehe Seite 19-90). Die Zündung einschalten (II). Den Fehlercode (DTC) überprüfen. Leuchtet die ABS-Anzeigeleuchte auf und wird DTC 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 angezeigt? JA - Auf lose Klemmen im 25P-Stecker des ABS-Steuergeräts prüfen. Falls erforderlich, ein bekanntermaßen funktionstüchtiges ABS-Modulator-Steuergerät einbauen und die Prüfung erneut durchführen. NEIN - Das System ist gegenwärtig in Ordnung. |  | DTC 41, 42, 43, 44: Radsperre Prüfen, ob die Bremsen ziehen. Ziehen die Bremsen? JA - Die Bremsen reparieren. NEIN - Mit Schritt 2 fortfahren. Den Einbau des entsprechenden Radsensors prüfen (siehe Tabelle).
   DTC | Entsprechende Klemme
   41 | Rechts vorne
   42 | Links vorne
   43 | Rechts hinten
   44 | Links hinten
Ist er richtig eingebaut? JA - Die mögliche Ursache war die Fahrzeugdrehung während der Kurvenfahrt. Wenn dieses Problem nochmals auftritt, den Modulator mit dem Honda-PGM-Tester überprüfen. NEIN - Den Radsensor richtig einbauen.