## Stereoanlage #### Auswechseln des Antennenstabs | 22-215 | ## Auswechseln der Dachantenne

Das Zusatz-Antennenkabel vom Antennenkabel trennen. Die Stabantenne vorsichtig herausziehen. |  | Den hinteren Teil des Dachhimmels entfernen (siehe Seite 20-210). Den Antennenkabelstecker (A) und den 1P-Stecker (B) von der Dachantenne (C) abziehen. Die Befestigungsmutter entfernen und die Antenne ausbauen.