## Kühlsystem #### Überprüfung der Wasserpumpe | 10-7 | ## Auswechseln der Wasserpumpe

Den Zahnriemen abnehmen (siehe Seite 6-18). Die Wasserpumpenriemenscheiben in Gegenuhrzeigerrichtung drehen. Prüfen, ob es sich ungehindert dreht. Auf Anzeichen von Undichtigkeit der Dichtung prüfen. In geringem Ausmaß ist ein Flüssigkeitsaustritt aus der Entlüftungsöffnung (A) normal. |  | Den Zahnriemen abnehmen (siehe Seite 6-18). Die Wasserpumpe (A) durch Herausdrehen von vier Schrauben ausbauen. Die O-Ring-Nut sowie die Paßfläche zum Zylinderblock überprüfen und reinigen. Die Wasserpumpe mit einem neuen O-Ring (B) in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder einbauen. Verschüttetes Kühlmittel abwischen.