## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-44 |

Elektronisches Steuersystem (Fortsetzung)

Überbrückungssteuersystem

Das Magnetventil der Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung steuert den Modulatordruck, um das Überbrückungsschaltventil und die Überbrückung ein- und auszuschalten. Das PCM steuert das Magnetventil der Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung und das A/T-Kupplungsdruck-Steuermagnetventil B. Wird das Magnetventil der Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung eingeschaltet, setzt die Bedingung für die Überbrückung ein.

Das A/T-Kupplungsdruck-Steuermagnetventil B reguliert den Druck des A/T-Kupplungsdruck-Steuermagnetventils B und beaufschlagt das Überbrückungssteuerventil und das Überbrückungsschaltzeitpunktventil mit Druck. Der Überbrückungssteuermechanismus wird im 3. und 4. Gang in Position sowie im 3. Gang in Position betätigt.