## EPS-Komponenten #### Überholen des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-105 |

Die neue Sicherungsscheibe (A) an der Spurstange (B) anbringen, und die Spurstange auf die Halterung (C) aufschrauben. Diesen Schritt für die andere Spurstange wiederholen. Die Halterung mit einem Schraubenschlüssel halten und beide Spurstangen mit einem anderen Schraubenschlüssel auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen. Die Sicherungsscheibe mit einer großen Zange zu den flachen Stellen an der Halterung hin umbiegen. |  |